**Описание поставляемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование поставляемого товара | Торговая марка (при наличии) | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Производитель | Наименование страны происхождения |
| 1. | Сканер штрих-кода БитБук SC-30AWH  | БитБук | Указаны в Таблице 1 | шт | 40 | БитБук | Россия |

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **значение параметров и функций** |
| **1** | **Сканер штрих-кода** БитБук SC-30AWH | **40 шт.** |
| 1.1 | Тип сканера штрих кода | ручной  |
| 1.2 | Подключение к ПК | проводное |
| 1.3 | Интерфейс подключения | USB |
| 1.4 | Считывающий элемент | имидж |
| 1.5 | Максимальное расстояние считывания | 30 см |
| 1.6 | Индикация | световая и звуковая |
| 1.7 | Класс защиты | 52 IP |
| 1.8 | Технология сканирования | 1D, 2D |
| 1.9 | Поддержка  | ЕГАИС, ФГИС |
| 1.10 | Контрастность штрих-кода | 25% |
| 1.11 | Угол сканирования  | В диапазоне от + 40° до - 40° |
| 1.12 | Типы считывания штрих кодов  | стандартные линейные штрих-коды, двухмерные штрих-коды |
| 1.13 | Уровень фоновой освещенности | От 0 до 100000 Люкс (в диапазоне) |
| 1.14 | Температура рабочая | от 0 C° до +50 C° (в диапазоне) |
| 1.15 | Температура хранения | от -20 C° до +70 C° (в диапазоне) |
| 1.16 | Влажность рабочая | от 0 % до 95% без конденсации (в диапазоне) |
| 1.17 | Устойчивость к внешним воздействия  | Выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон |
| **2.**  | **Комплектация**  |  |
| 2.1 | Сканер штрих-кода | 40 шт. |
| 2.2 | Подставка | 40 шт. |
| 2.3 | Интерфейсный кабель USB | 40 шт. |
| **3.** | **Год выпуска оборудования** | **2019** |
| **4.** | **Документы:** |  |
| 4.1 | Сертификат соответствия/Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 | Наличие |
| 4.2 | Руководство пользователя (на русском языке) | Наличие |
| 4.3 | Гарантийный талон (заполненный) | Наличие |
| 4.4 | Паспорт технического средства с указанием серийного номера и датой выпуска (месяц, год) для каждой единицы техники | наличие |
| **5.** | **Срок предоставления гарантии качества товара**  | **36 месяцев**  |