УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | главная мед сестра (пол-ка, стац, ) |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :  Фамилия, имя, отчество;  Номер контактного телефона | Главная мед сестра  Ладоня М.В.  44-31-71 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС  ☐Средства от приносящей доход деятельности  ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | ***Фильтры хлопчатобумажные к стерилизационным коробкам***  ***КФ-6 – КФ -18*** |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) |  |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | Ежемесячно партиями, по заявке, в течении 3-х рабочих дней (до 30.06.2019 г.) |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | г. Иркутск, ул. Ярославского,300 (4 этаж), ул. Баумана 214а (2 этаж). |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):  Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Характеристика и товара, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | ***Фильтры хлопчатобумажные к стерилизационным коробкам***  ***КФ-6 – КФ -18*** | Запас сменных фильтров, предназначенных для оснащения коробок в соответствии с правилами эксплуатации и увеличения срока службы.  Ткань.  - тип: фильтродиагональ (ткань техническая фильтрованная) артикул 2074/100 ГОСТ 332-91, состав 100% х/б., толщина ткани, мм: 1,4±0,2. Температура, ТС: 90. Условия эксплуатации: режим № 1: давление: 0,2МПа(2кгс/см.кв); при t, С132; в течении мин: 20-22, режим №1: давление: 0,11-0,13 МПа(1,1-1,3кгс/см.кв); при t, С120-122; в течении мин: 45-48. Плотность поверхностная: общая, г/м кв: 575±25, на основе, к/м кв: 220 по утку, г/м кв 110. Нагрузка разрывная (полости ткани размером 50х200 мм.), по основе не менее, даН (кгс): 181(185), по утку не менее, даН(кгс): 88(90). Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм.: по основе не менее, %: 26, по утку не менее, %: 26. Проницаемость: по воздуху (воздухонепроницаемость), не более дм куб/м кв.с: 60,0, по воде (водонепроницаемость), не более л/м кв.с: 1,0.  Во избежание распускания материала, контур фильтра обработан оверлоком.  Гарантия: на циклов стерилизации, не менее: 60, при 1 стерилизации в день: 60 дней. Утилизация: сжигание. Диаметр фильтров175 – 205 мм  В комплекте 2 шт | компл | 529 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 3)

|  |
| --- |
| Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись ФИО