**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на поставку мебели металлическойпутем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства (извещение в ЕИС №32211792837)

**Решение принято 28 октября 2022 года**

1. **Форма закупки: запрос котировок в электронной форме**.
2. **Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:**

**Заказчик**: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

**Место нахождения:** 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

**Юридический и почтовый адрес:** 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

**Адрес электронной почты:** info@gkb8.ru

**Номер контактного телефона:** +7(3952) 44-31-30, (3952) 44-31-39, (3952) 55-14-51

**3. Предмет договора:** поставку мебели металлическойпутем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

**4. Нижеприведенные** пункты извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку мебели металлической путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, читать в следующей редакции:

**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**на поставку мебели металлической путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства**

**№ 217-22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Старая редакция** | **Новая редакция** |
| **№** | **Наименование** | **Описание объекта закупки** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Начальная (максимальная)\* цена за ед., руб.** | **№** | **Наименование** | **Описание объекта закупки** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Начальная (максимальная)\* цена за ед., руб.** |
| 1 | Шкаф металлический для хранения одежды | Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте).Размеры внешние (ВхШхГ) должны быть не менее, мм: 1860x600x500 Должно быть наличие вентиляционных отверстий, конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой.Изделие должно выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородок, дна и крыши должен быть из листовой стали с толщиной металла не менее 0,5 мм, не более 0,6 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Секции шкафа должны быть разделены перегородкой. Монтаж основных элементов корпуса шкафа должен производится на зацепы, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Боковые стенки с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жёсткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной не менее 22 мм и не более 28 мм. Комплектация секции шкафа: В базовую комплектацию входит: Полка верхняя расстояние от крыши шкафа до поверхности полки не менее 290 мм и не более 305 мм. Штанга выполнена из пластиковой трубы круглого сечения, диаметром не менее 18 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 3 мм. Штанга располагается под полкой, расстояние от крыши шкафа до штанги не менее 355 мм и не более 365 мм. На штанге предусмотрены пластиковые крючки для одежды. Количество крючков не менее 2 штук на одну секцию. Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм. С внутренней стороны двери должно быть приварено вертикальное усиливающее ребро, выполненное из стального листа толщиной не менее 0.5 мм и высотой не менее 12 мм, на которое крепится крючок из стального прутка, диаметром не менее 2,8 мм для размещения одежды. Размер двери по ширине не менее 250 мм, по высоте не менее 1770 мм. Дверь должна быть с возможностью установки как правого, так и левого открывания (по желанию заказчика изменять направление открывания двери). В верхней и нижней части фасада двери должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Дверь комплектуется ключевым замком. Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм. Конструкция шкафа должна иметь возможность скреплять его с рядом стоящим шкафом. В комплекте идет инструкция по сборке шкафа, крепежная фурнитура, в случае поставки шкафа в разобранном виде. В комплекте шкафа также должны быть предусмотрены подпятники из полипропилена не менее 4 шт., предотвращающие повреждение пола при перестановке шкафа. Все металлические части шкафа должны иметь защитно-декоративное покрытие. Покрытие должно быть гигиенически безопасным, коррозийно-устойчивым. Покрытие полимерно-порошковое. Цвет покрытия шкафов светло-серый. Климатическое исполнение шкафа по ГОСТ 15150-69, допускается УХЛ4.**Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие** | 117 | Шт. | 9 030,00 | 1 | Шкаф металлический для хранения одежды | Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте).Размеры внешние (ВхШхГ) должны быть не менее, мм: 1850x600x500 Должно быть наличие вентиляционных отверстий, конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой.Изделие должно выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами, применяемыми в лечебном учреждении.Материал изготовления корпуса шкафа всех стенок (боковых и задней), перегородок, дна и крыши должен быть из листовой стали с толщиной металла не менее 0,5 мм, не более 0,6 мм. Конструкция шкафа должна быть разборная. Секции шкафа должны быть разделены перегородкой. Монтаж основных элементов корпуса шкафа должен производится на зацепы или заклёпки, что упрощает сборку и дальнейшую фиксацию крепежными элементами. Поставка шкафа допускается в разобранном виде. При поставке шкафа в разобранном виде в комплект должна входить крепежная фурнитура. Боковые стенки с фасадной стороны должны иметь двойной отгиб, выполняющий роль ребра жёсткости. Отгибы боковых стенок должны быть шириной не менее 22 мм и не более 28 мм. Комплектация секции шкафа: В базовую комплектацию входит: Полка верхняя расстояние от крыши шкафа до поверхности полки не менее 290 мм и не более 305 мм. Штанга выполнена из пластиковой трубы круглого сечения, диаметром не менее 18 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 3 мм. Штанга располагается под полкой, расстояние от крыши шкафа до штанги не менее 355 мм и не более 365 мм. На штанге предусмотрены пластиковые крючки для одежды. Количество крючков не менее 2 штук на одну секцию. Отделение закрывается фасадом (дверью), выполненной из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм. С внутренней стороны двери должно быть приварено вертикальное усиливающее ребро, выполненное из стального листа толщиной не менее 0.5 мм и высотой не менее 12 мм, на которое крепится крючок из стального прутка, диаметром не менее 2,8 мм для размещения одежды. Размер двери по ширине не менее 250 мм, по высоте не менее 1770 мм. Дверь должна быть с возможностью установки распашного открывания (друг от друга). В верхней части фасада двери и лицевой панели шкафа должны быть отверстия, для обеспечения вентиляции шкафа. Дверь комплектуется ключевым замком. Зазоры в соединениях деталей шкафа (промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами) не более 1 мм, а зазоры между корпусом и контуром двери со стороны фасадной части не более 3мм. Конструкция шкафа должна иметь возможность скреплять его с рядом стоящим шкафом. В комплекте идет инструкция по сборке шкафа, крепежная фурнитура, в случае поставки шкафа в разобранном виде. В комплекте шкафа также должны быть предусмотрены подпятники из полипропилена не менее 4 шт., предотвращающие повреждение пола при перестановке шкафа или шкаф устанавливается на цоколь. Все металлические части шкафа должны иметь защитно-декоративное покрытие. Покрытие должно быть гигиенически безопасным, коррозийно-устойчивым. Покрытие полимерно-порошковое. Цвет покрытия шкафов светло-серый. Климатическое исполнение шкафа по ГОСТ 15150-69, допускается УХЛ4.**Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие** | 117 | Шт. | 9 030,00 |
| 2 | Шкаф металлический для хранения одежды (в раздевалки бассейна) | Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте) для посетителей детского бассейна.Размеры внешние (ВхШхГ), не менее, мм 1860x600x500Два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (два вида крепежа в комплекте).В наличии должен быть ключевой замок с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ, вентиляционные отверстия, перекладина с крючками.Конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой.Установка дверей должна быть с односторонним открыванием и с распашным (для изменения направления открывания дверей)Тип дверей: РаспашныеТип замка: КлючевойКонструкция: Сборно-разборная (на зацепах) Тип покрытия: полимерно – порошковое. Цвет окрашивания желателен синий, красный , желтый, голубой (по согласованию с Заказчиком).В комплекте шкафа также должны быть предусмотрены подпятники из полипропилена не менее 4 шт., предотвращающие повреждение пола при перестановке шкафа.комплектация: перекладина, крючкипоставляются в разобранном видеЦвет дверей 3 шкафа - синий5 шкафов - красный5 шкафов - желтый4 шкафа - голубойТип замка: ключевойТип покрытия: порошковоеКоличество дверей: не менее 4Количество секций: не менее 4Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в лечебном учреждении.**Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие** | 17 | Шт. | 14 810,00 | 2 | Шкаф металлический для хранения одежды (в раздевалки бассейна) | Шкаф металлический для хранения одежды с замком (ключи в комплекте) для посетителей детского бассейна.Размеры внешние (ВхШхГ), не менее, мм 1850x600x500Два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (крепеж в комплекте).В наличии должен быть ключевой замок с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ, вентиляционные отверстия, перекладина с крючками.Конструкция шкафов должна позволять скреплять их между собой.Двери должны быть с возможностью установки распашного открывания (друг от друга).Тип дверей: РаспашныеТип замка: КлючевойКонструкция: Сборно-разборная (на зацепах) Тип покрытия: полимерно – порошковое. Цвет окрашивания желателен синий, красный , желтый, голубой (по согласованию с Заказчиком).В комплекте шкафа должны быть предусмотрены подпятники из полипропилена не менее 4 шт., предотвращающие повреждение пола при перестановке шкафа или шкаф устанавливается на цоколь. комплектация: перекладина, крючкипоставляются в разобранном видеЦвет дверей 3 шкафа - синий5 шкафов - красный5 шкафов - желтый4 шкафа - голубойТип замка: ключевойТип покрытия: порошковоеКоличество дверей: не менее 4Количество секций: не менее 4Изделие выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами применяемыми в лечебном учреждении.**Наличие паспорта, сертификата соответствия на изделие** | 17 | Шт. | 14 810,00 |