УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

08.12.2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Стоматологическое отделение |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Старшая медсестра отделения Агапова Т.А.Тел. 55-26-89 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Апекслокатор DTE DPEX III Woodpecker |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | С учетом всех расходов |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | С момента заключения договора  |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Ул.Баумана 214 А |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Апекслокатор DTE DPEX III Woodpecker | Преимущества:1. Апекслокатор оснащен четким с высокой яркостью ЖК дисплеем, контрастное изображение и различные цвета четко отображают траекторию файла.
2. Мультичастотная система апикального позиционирования предотвращает влияние внешних факторов на точность измерений.
3. Точность измерений не зависит от вида зуба, состояния корневого канала и его влажности
4. Подтвержденная точность измерений до 98%
5. Перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Технические характеристики:* Питание: 3,7В/750 мАч
* Потребляемая мощность: < 0,5 Вт
* Экран: 4,5” ЖКД
* Вес основного блока: 385 г
* Размеры: 138мм х 107мм х 77мм

Комплектация:* Основной блок
* Измерительный провод
* Держатель эндо-файла 4 шт.
* Загубник 2 шт.
* Контактный зонд 2 шт.
* Адаптер
* Тестер
* Батарея аккумуляторная
* Диск с демонстрационными видеороликами.

Руководство по эксплуатации | шт | 3 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО