**Описание поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование товара | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм | Кол-во поставляемого товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Производитель | Наименование страны происхождения | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| 1 | Индикатор воздушной стерилизации химически одноразовый ИКВС-"Медтест"-180/60 | Индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649-83. Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров и их сбоем. Индикаторы обеспечивают документированное подтверждение контроля параметров стерилизации с сохранностью результатов в качестве документа архива в течение 12 месяцев. Индикаторы соответствуют 4 классу (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор представляет собой прямоугольную полоску из инертного бумажного основания с нанесёнными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторной меткой зеленого цвета, элементом сравнения желтого цвета, и маркировки, включающей условное обозначение метода стерилизации, параметров стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняться в зависимости от достижения значений критических переменных стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации. Желтый элемент сравнения показывает желтый цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых критических переменных стерилизации. На обратной стороне индикатора нанесен липкий слой, закрытый двумя половинками защитной бумаги, служащей для его фиксации в месте контроля и в качестве документа архива. Индикатор не оставляет следов на материалах, с которыми соприкасается до, в процессе и после стерилизации. Индикаторы поставлятся в листах с перфорацией между индикаторами.Температура стерилизации 180 °С. Время стерилизационной выдержки 60 мин. Упаковка 500 штук. Срок годности 36 месяцев | уп | 101 | ИКВС-"Медтест"-180/60 | АО "Медтест" | Россия | 210,00 | 21210,00 |
| 2 | Индикатор паровой стерилизации химических одноразовыйИКПС-"Медтест"-132/20 | Индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из неё методом продувки паром (гравитационных). Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки и технологии стерилизации, ошибкой в установке значений параметров и их сбоем. Индикаторы соответствуют 4 классу (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на него двумя цветными метками – индикаторной меткой голубого цвета и элементом сравнения, и маркировкой: обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя. На поверхность индикатора нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее контакт с медицинскими изделиями. Индикаторная композиция не отмарывается, не проникает через подложку и не переходит на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный голубой цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (серого). Индикаторы с липким слоем на оборотной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не имеет царапин и механических повреждении. Температура стерилизации 132°С, Время стерилизации 20 мин, Давление пара 0,20±0,02 Мпа. Упаковка 500 штук. Без журнала. Срок годности 36 месяцев. | уп | 95 | ИКПС-"Медтест"-132/20 | АО "Медтест" | Россия | 210,00 | 19950,00 |
| 3 | Индикатор паровой стерилизации химических одноразовый ИКПС-"Медтест"-120/45 | Индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из неё методом продувки паром (гравитационных). Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки и технологии стерилизации, ошибкой в установке значений параметров и их сбоем. Индикаторы соответствуют 4 классу (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на него двумя цветными метками – индикаторной меткой голубого цвета и элементом сравнения, и маркировкой: обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя. На поверхность индикатора нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее контакт с медицинскими изделиями. Индикаторная композиция не отмарывается, не проникает через подложку и переходит на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный голубой цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (серый) .Индикаторы с липким слоем на оборотной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не имеет царапин и механических повреждении. Температура стерилизации 120°С, Время стерилизации 45 мин, Давление пара 0,11±0,02 Мпа. Упаковка 500 штук. Без журнала. Срок годности 36 месяцев. | уп | 32 | ИКПС-"Медтест"-120/45 | АО "Медтест" | Россия | 210,00 | 6720,00 |
|  | ИТОГО (цена договора): | 47880,00 |
|  | В том числе НДС  | - |

ООО «Контракт» не является плательщиком НДС.