**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.**

**М.П**

**ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ**

**от \_\_\_09 марта\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Информация** |
| 1.1 | **Наименование структурного подразделения** | Гинекологическое отделение |
| 1.2 | **Ответственный исполнитель:****Фамилия, имя, отчество;****Номер контактного телефона** | Старшая медсестраСарапулова Елена Анатольевна89501414860 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | **ОКПД2** |  |
| 1.5 | **Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)** | Эндовидеокамера - головка камеры |
| 1.6 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъема и спуска товара на этаж, складирования товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком |
| 1.7 | **Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ** |  |
| 1.8 | **Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)** | ОГАУЗ ИГКБ № 8 города Иркутска улица Ярославского 300 |
| 1.9 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  |  |
| 2.0 | Начальная (максимальная) цена договора |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
|  | Эндовидеокамера - головка камеры20212030 | Видеокамера эндоскопаТип эндовидеокамеры – одночиповая- наличиеМатрица датчика изображения, дюйм – не менее ½Разрешение, пкс.- Не менее 752 х 582Соотношение сигнал/шум, Дб - Не менее 50Формат видеоизображения PAL – наличиеМинимальная чувствительность, люкс - Не менее 3Диапазон автоматической установки экспозиции, сек - Не менее 1/50-1/10000Встроенный парфокальный объектив – наличиеДиапазон изменения фокусного расстояния, мм - Не менее 25 – 50Свободно программируемые кнопки управления, шт. - Не менее 2 | шт | 2 |

**Прочие условия:**

**Ответственное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 **Подпись**