УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ №8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

М.П.

Заявка на поставку автоматизированного рабочего места

от «23» мая 2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Отдел информационных технологий |
| 1.2 | Ответственный исполнитель:фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Начальник отдела информационных технологий:Эдельман Артём Вадимовичтел: (3952) 44-33-39 |
| 1.3 | Источник финансирования | Средства ОМС |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Автоматизированное рабочее место |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Цена предлагаемых товаров должна включать в себя все расходы на транспортировку до места доставки заказчика, на получение всех документов, подтверждающих качество товара, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, уплату НДС, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | Срок поставки: 45 дней с момента подписания Договора |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 214а/1 каб. 422. |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Товар должен отвечать техническим требованиям раздела «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора | 2 999 940,00 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.) |
| 1.10 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела информационных технологий | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Эдельман |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматизированного рабочего места (АРМ)

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплектация АРМ** | **Количество** |
| Системный блок | 40 шт. |
| Монитор, подключаемый к системному блоку | 40 шт. |
| Клавиатура | 40 шт. |
| Мышь | 40 шт. |
| Источник бесперебойного питания | 40 шт. |
| Интерфейсные кабеля, кабеля питания в необходимом количестве для полноценного функционирования АРМ | наличие |
| **Документация** |  |
| Сертификат соответствия с приложением | наличие |
| Краткое руководство по установке (на русском языке) | наличие |
| Декларация о соответствии | наличие |
| Гарантийный талон (заполненный) | наличие |
| Паспорт технического средства с указанием серийного номера и датой выпуска (месяц, год) для каждой единицы техники | наличие |

Обоснование начальной максимальной цены

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Цена за единицу КП1 | Цена за единицу КП2 | Цена за единицу КП3 | Цена за единицу средняя | Количество | Общая стоимость |
| 1 | Автоматизированное рабочее место | 73 800,00 | 74 250,00 | 74 900,00 | 74317,00 | 40 | 2 999 940,00 |
| **Итого:** | **2 999 940,00** |

Основные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, характеристики(качественные, функциональные) | Требуемая функция или величина параметра |
| **Автоматизированное рабочее место в составе:** |
| **1** | **Системный блок** | **Код по ОКПД-2: 26.20.15.000-00000026** |
| 1.1 | Объем оперативной установленной памяти | Не менее 8 Гбайт |
| 1.2 | Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти | Не менее 32 Гбайт |
| 1.3 | Количество накопителей типа SSD | Не менее 1 шт. |
| 1.4 | Количество портов HDMI | Не менее 1 шт. |
| 1.5 | Количество ядер процессора | Не менее 4 шт. |
| 1.6 | Количество потоков процессора | Не менее 4 шт. |
| 1.7 | Мощность блока питания | Не менее 450 Вт. |
| 1.8 | Входной аудиоразъем для микрофона | Наличие |
| 1.9 | Выходной аудиоразъем | Наличие |
| 1.10 | Интегрированный звуковой контроллер | Наличие |
| 1.11 | Кнопки на передней панели |
| 1.11.1 | Включения | Наличие |
| 1.11.2 | Перезагрузки | Наличие |
| 1.12 | Система охлаждения процессора | Наличие |
| 1.13 | Установленный дискретный графический контроллер | Наличие |
| 1.14 | Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | Не менее 6 Мбайт |
| 1.15 | Объем накопителя SSD | Не менее 240 Гбайт |
| 1.16 | Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) | Не менее 1 шт. |
| 1.17 | Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера | Не менее 1000 Мбит/с |
| 1.18 | Суммарное количество встроенных в корпус портов |
| 1.18.1 | USB 2.0 | Не менее 6 шт. |
| 1.18.2 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | Не менее 2 шт. |
| 1.19 | Тактовая частота оперативной памяти | Не менее 2400 МГц |
| 1.20 | Тип накопителя | SSD |
| 1.21 | Тип оперативной памяти | DDR4 |
| 1.22 | Частота процессора базовая | Не менее 3,6 ГГц |
| **2** | **Монитор, подключаемый к системному блоку** | **Код по ОКПД-2:** **26.20.17.110-00000010** |
| 2.1 | Встроенный блок питания | Наличие |
| 2.2 | Время отклика | Не более 6 мс. |
| 2.3 | Контрастность | Не менее 1000:1 |
| 2.4 | Количество портов HDMI | Не менее 1 шт. |
| 2.5 | Встроенные динамики | Наличие |
| 2.6 | Размер диагонали | Не менее 23.8 Дюйм (25,4 мм) |
| 2.7 | Тип матрицы | IPS |
| 2.8 | Угол обзора по вертикали | Не менее 178° |
| 2.9 | Угол обзора по горизонтали | Не менее 178° |
| 2.10 | Яркость | Не менее 250 кд/м2 и не более 300 кд/м2 |
| **3** | **Клавиатура** | **Код по ОКПД-2:** |
| 3.1 | Интерфейс подключения | USB |
| 3.2 | Тип | Полноразмерная |
| 3.3 | Тип подключения  | Проводная |
| 3.4 | Раскладка клавиатуры |
| 3.4.1 | Русская | Наличие |
| 3.4.2 | Латинская | Наличие |
| 3.5 | Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских | Наличие |
| 3.6 | Способ нанесения русификации клавиатуры | Промышленный |
| **4** | **Мышь компьютерная** | **Код по ОКПД-2:** **26.20.16.170-00000002** |
| 4.1 | Интерфейс подключения | USB |
| 4.2 | Тип подключения | Проводная |
| 4.3 | Разрешение оптического сенсора | Не менее 1000 dpi |
| 4.4 | Колесо прокрутки | Наличие |
| **5** | **Источник бесперебойного питания** | **Код по ОКПД-2:** **26.20.16.110-00000002** |
| 5.1 | Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | Не менее 275 Вт |
| 5.2 | Емкость одного аккумулятора | Не менее 9 А ч (3,6 кКл). |
| 5.3 | Интерфейс связи USB | Наличие |
| 5.4 | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | Не менее 2 шт. |
| 5.5 | Количество выходных розеток Schuko | Не менее 2 шт. |
| 5.6 | Максимальная температура окружающей среды | Не более 40 °C |
| 5.7 | Минимальная температура окружающей среды | Не менее 0 °C |
| 5.8 |  |  |
| 5.9 | Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей | Не более 165 В |
| 5.10 | Номинальная входная частота | 50 Гц |
| 5.11 | Номинальная выходная частота | 50 Гц |
| 5.12 | Номинальная мощность  | Не менее 400 Вт |
| 5.13 | Номинальное входное напряжение  | Не менее 220 В и не более 240 В |
| 5.14 | Номинальное выходное напряжение  | Не менее 220 В и не более 240 В |
| 5.15 | Повышение входного напряжения без переключения на использование АКБ  | Не менее 275 В |
| 5.16 | Полная мощность  | Не менее 700 В А |
| 5.17 | Уровень шума  | Не более 40 Дб |
| 5.18 | Форм-фактор источника бесперебойного питания | отдельно стоящий (напольный) |

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара, включая все комплектующие, составные части и принадлежности:** в течение 36 месяцев с момента поставки товара.

**Требования к поставляемому Товару:**

* Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении ранее;
* Поставляемый Товар должен быть внесён в реестр Минпромторга РФ (с указанием порядкового номера в реестре записи и наличием статуса соответствия требованиям «ПОДТВЕРЖДЕН»);
* Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных закупок российской радиоэлектронной продукции по Постановлению Правительства РФ от 10.07.2019 № 878.

**Требования к году выпуска поставляемого Товара:** не ранее 2021 года.

**Требования к упаковке:** Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

Условия хранения Товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму.

**Требования к расходам Поставщика:** Цена контракта включает все расходы Поставщика на выполнение Технического задания в полном объеме, в том числе стоимость Товара, расходы по упаковке, маркировке, подготовке сопроводительной документации, расходы на доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи Поставщика.

Приложение:

Коммерческое предложение 1: ООО «ТРОЯ»;

Коммерческое предложение 2: ООО «КОМТОРГ»;

Коммерческое предложение 3: ООО «СТАРКОМ».

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела информационных технологий | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Эдельман |