УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_08.12.2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Стоматологическое отделение |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :  Фамилия, имя, отчество;  Номер контактного телефона | Старшая медсестра отделения Агапова Т.А.  Тел. 55-26-89 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС  ☐Средства от приносящей доход деятельности  ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Ультразвуковая мойка УЗО1-01-"МЕДЭЛ" |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | С учетом всех расходов |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | С момента заключения договора |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Ул.Баумана 214 А |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):  Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Ультразвуковая мойка УЗО1-01-"МЕДЭЛ" | * Технические характеристики * Сетевое питание: электросеть переменного тока напряжением 220 (±10%) В, частотой 50 Гц * Потребляемая мощность: не более 200 ВА * Рабочая ультразвуковая частота:〖22〗\_(-1.6)^(+1,7) кГц * Диапазон излучаемой акустической мощности от 75 Вт до 110 Вт * Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки от 1 до 10 мин с интервалом установки 1 мин * Габаритные размеры (д×ш×в), не более: * Генератор ультразвуковой - (250×270×105) мм * Сборка, состоящая из излучателя ультразвукового и емкости - (230×155×150) мм * Подставка - (430×360×395) мм * Полезный объем - 1±10% литр * Масса, не более: * Генератор ультразвуковой - 2,3 кг * Сборка, состоящая из излучателя ультразвукового и емкости - 2,0 кг * Подставка - 1,3 кг * Условия эксплуатации установки: * Температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С * Относительная влажность воздуха до 80% при t +25°С * Наружные поверхности составных частей установки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 * Средний срок службы установки не менее пяти лет * Гарантия 12 месяцев * Комплектация * Ультразвуковой генератор * Ультразвуковой излучатель * Рабочая ванна - ЕДПО-1-01 (корпус, поддон, крышка) * Пластина-отражатель * Крышка с отверстием * Пластиковая подставка | шт | 2 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/