УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_08.12.2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Стоматологическое отделение |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Старшая медсестра отделения Агапова Т.А.Тел. 55-26-89 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Ультразвуковая мойка УЗО1-01-"МЕДЭЛ" |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | С учетом всех расходов |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | С момента заключения договора |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Ул.Баумана 214 А |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 |  Ультразвуковая мойка УЗО1-01-"МЕДЭЛ" | * Технические характеристики
* Сетевое питание: электросеть переменного тока напряжением 220 (±10%) В, частотой 50 Гц
* Потребляемая мощность: не более 200 ВА
* Рабочая ультразвуковая частота:〖22〗\_(-1.6)^(+1,7) кГц
* Диапазон излучаемой акустической мощности от 75 Вт до 110 Вт
* Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки от 1 до 10 мин с интервалом установки 1 мин
* Габаритные размеры (д×ш×в), не более:
* Генератор ультразвуковой - (250×270×105) мм
* Сборка, состоящая из излучателя ультразвукового и емкости - (230×155×150) мм
* Подставка - (430×360×395) мм
* Полезный объем - 1±10% литр
* Масса, не более:
* Генератор ультразвуковой - 2,3 кг
* Сборка, состоящая из излучателя ультразвукового и емкости - 2,0 кг
* Подставка - 1,3 кг
* Условия эксплуатации установки:
* Температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С
* Относительная влажность воздуха до 80% при t +25°С
* Наружные поверхности составных частей установки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ 287-113
* Средний срок службы установки не менее пяти лет
* Гарантия 12 месяцев
*
* Комплектация
* Ультразвуковой генератор
* Ультразвуковой излучатель
* Рабочая ванна - ЕДПО-1-01 (корпус, поддон, крышка)
* Пластина-отражатель
* Крышка с отверстием
* Пластиковая подставка
 | шт | 2 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/